{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[2,1,11,1],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[12,0,12,4],[13,1,19,1],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[20,0,20,4],[21,0,21,4]]}
["软件开发与数据处理综合实训平台电脑设备采购清单"]
["序号","实训室名称","仪器设备名称","型号及参数","数量","单价","总金额万元","拟选厂家"]
[1,"电信学院基础教学机房","电脑（3间教学机房）","1.中央处理器：≥Intel Core i7-14700。内存：≥64GB DDR5。显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上。硬盘 ： ≥1TB ssd M.2接口 。自带千兆电口网卡。带还原卡。预装windows操作系统（正版）。24寸显示器，带键盘及鼠标。三年原厂上门质保。带金属显示器固定支架",211,null,null,"联想、戴尔、HP"]
[null,null,"电脑配套软件","1、预装教学管理软件（如极域），\n2、具有多机房跨网段统一管理平台，显示多机房多镜像统一下发网传部署。能够以学院现有5间机房（2025年暑假搬迁）兼容统一管理"]
[2,null,"服务器（信息中心机房）","2U标准服务器，品牌服务器\n1.中央处理器：双路 Intel Xeon Gold 或 双路 AMD EPYC。总核心数 ≥64 核,线程数≥128。\n2.ECC内存 ：≥128 GB ECC DDR5。\n3.硬盘：≥2块450GB SSD固态硬盘并做Raid1，≥3块2T SATA企业级机械硬盘，配置Raid5。\n4.网卡：≥2个SPF+网络接口卡，支持1Gb/10GB/25Gb速率。\n5.电源模块:1+1冗余电源，电源功率能确保服务器的稳定运行。\n6.原厂上门保修3年。",1,null,null,"联想、戴尔、HP、浪潮"]
[3,null,"磁盘阵列（信息中心机房）","1、控制器：多控制器架构，配置≥2个X86架构存储控制器\n2、主机接口：支持16Gb FC、1/10Gb Ethernet等，配置8个1Gb  iSCSI主机接口、4个16Gb FC接口；\n3、掉电保护：支持缓存保护，配置电池保护模组；\n4、缓存：双控配置高速缓存≥128GB\n5、磁盘：全SSD (企业级或高性能 Prosumer 级 SATA SSD)。磁盘数量：12 块SSD。单盘容量：8 TB SSD。RAID 架构：RAID 6。配置≥12*8T SSD盘。\n6、配置快照、卷镜像、卷克隆、卷备份、迁移、QoS等功能；\n",1,null,null,"威联通、戴尔、群晖、浪潮"]
[4,null,"交换机（3间教学机房）","48口千兆交换机。普通桌面型二层交换机，支持48个电口，≥1个SPF光口，每台交换机配置一个千兆单模光模块（用于连接校园网）。",6,null,null,"锐捷、华三、华为"]
[5,null,"交换机（信息中心机房）","1、交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥426Mpps\n2、配置千兆光口≥24个，配置万兆光口≥4个\n3、支持并配置模块化可插拔双电源:\n4、为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇框，风扇框个数≥2个。",1,null,null,"锐捷、华三、华为"]
[6,null,"多媒体液晶投影机","1.机体尺寸（cm）:30.2*23.7*8.2，分辨率(dpi):1024x768dpi，灯泡类型: UHE灯泡（冷光源灯泡）（含幕布分频器、音响、功放、移动话筒2个），型号: 电动幕(150寸/玻珠/16：9)",3,null,null,"松下、索尼、日立"]
[7,null,"交换机机架","19英寸国际标准的机架，外部尺寸（满足每个机房交换机的安放），并配备高密度网孔门和理线通道，以支持1 GbE交换机的安装和散热。安装于机房一脚。",3,null,null,"定制"]
[8,null,"综合电源布线","含学生机、教师机、交换机（包括所需公牛排插），品牌国标电线，所采用电线功率应大于所承载电脑的功率之和。",3,null,null,"定制"]
[9,null,"综合网络布线","含学生机、教师机、交换机、国标6类网线（线径大于等于0.56）及国标电源。要求从教室的光纤配线架上引入一对光纤跳线到48口交换机的光口上，用于接入至校园网。",3,null,null,"定制"]
["小计"]
[1,"电信学院学院高性能专业机房","电脑（2间教学机房）","1.中央处理器：≥Intel Core i7-14700。内存：≥64GB DDR5。显卡：NVIDIA GeForce RTX 4060及以上。硬盘 ： ≥1TB ssd M.2接口 。自带千兆电口网卡。带还原卡。预装windows操作系统（正版）。24寸显示器，带键盘及鼠标。三年原厂上门质保。带金属显示器固定支架",122,null,null,"联想、戴尔、HP"]
["1a",null,"电脑配套软件","1、预装教学管理软件（如极域），\n2、具有多机房跨网段统一管理平台，显示多机房多镜像统一下发网传部署。能够以学院现有5间机房（2025年暑假搬迁）兼容统一管理"]
[2,null,"交换机（2间教学机房）","48口千兆交换机。普通桌面型二层交换机，支持48个电口，至少一个SPF光口，每台交换机配置1个千兆单模光模块（用于连接校园网）。",4,null,null,"锐捷、华三、华为"]
[3,null,"多媒体液晶投影机","1.机体尺寸（cm）:30.2*23.7*8.2，分辨率(dpi):1024x768dpi，灯泡类型: UHE灯泡（冷光源灯泡）（含幕布分频器、音响、功放、移动话筒2个），电动幕(150寸/玻珠/16：9)",2,null,null,"松下、索尼、日立"]
[5,null,"交换机机架","19英寸国际标准的机架，（尺寸：满足每个机房交换机设备的安放），并配备高密度网孔门和理线通道，以支持1 GbE交换机的安装和散热。安装于机房一角。",2,null,null,"定制"]
[9,null,"综合电源布线","含学生机、教师机、交换机（包括所需公牛排插），品牌国标电线，所采用电线功率应大于所承载电脑的功率之和。",2,null,null,"定制"]
[10,null,"综合网络布线","含学生机、教师机、交换机、国标6类网线（线径大于等于0.56）及国标电源。要求从教室的光纤配线架上引入一对光纤跳线到48口交换机的光口上，用于接入校园网。",2,null,null,"定制"]
["小计"]
["合计"]